**Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии**

Практический тур 7 – 8 класс

**Разработать технологический процесс изготовления из древесины вешалки для одежды.** Нарисовать эскиз и технологическую карту

**Количество баллов за практического задание -25**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Последовательность операции | Эскиз | Инструменты и приспособления |
| 1. | Подобрать заготовку под размеры  20×45×390 | 390    45 | Линейка, карандаш, ножовка, рубанок. |
| 2. | Распилить заготовку по заданным размерам | 25    30 | Линейка, карандаш, ножовка,  напильник |
| 3. | Просверлить отверстие с двух сторон по эскизу диаметрами ∅ 5мм.,∅ 10мм. |  | Сверлильный станок |
| 4. | Изготовить крючок. Металлическая проволока ∅4 мм. |  | Пассатижи, молоток, оправка |
| 5. | Произвести сборку изделия; хвостовик крючка согнуть. |  | Пассатижи, молоток |
| 6. | Произвести художественное оформление. |  | Выжигатель, краска, кисточка. |